**Техническое задание на комплексные стеллажи для хранения заготовок на поддонах склада ПФ в ПРЦ-2**

Рама: высота – не более 5700 мм

ширина – 1000 мм (допускается 1100 мм)

***Стеллаж Тип1***

Ярусность: 11 + 0 (11 ярусов + напольное хранение)

Балка: длина 2700 мм

Максимальная нагрузка на пару балок 1 и 2 яруса 3000 кг

Максимальная нагрузка на пару балок 3-11 ярусов 1300 кг

Чистое межбалочное расстояние: min 350 мм (поддон 140 мм, груз 100 мм, зазор 110 мм)

Общая грузоподъёмность стеллажа 17700 кг

***Стеллаж Тип2***

Ярусность: 11 + 0 (11 ярусов + напольное хранение)

Балка: длина 3300 мм

Максимальная нагрузка на пару балок 1 и 2 яруса 3000 кг

Максимальная нагрузка на пару балок 3-11 ярусов 1300 кг

Чистое межбалочное расстояние: min 350 мм (поддон 140 мм, груз 100 мм, зазор 110 мм)

Общая грузоподъёмность стеллажа 17700 кг

Расстояние между спаренными стеллажами 600 мм

Внешний радиус разворота грузоподъёмной техники на складе: 2390 мм

Выкопировка (схема) установки стеллажей в цехе прилагается.



Рис.1 Выкопировка (схема) расположения стеллажей